
**Автоматизированный комплекс скоростной отсадки/отливки масс АКСОМ** универсальное оборудование для широкого спектра кондитерских и пищевых производств.

Уникальное предложение на российском рынке позволяет отсаживать и отливать:

* мармелад (желейный и жевательный);
* нуга;
* суфле "Птичье молоко";
* зефир и пастила;
* ирис и помадные массы;
* жировые и крахмальные начинки;
* сиропы и вода;
* и многое другое;

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | **АКСОМ** |
| Производительность, кг/час | от 400 до 1500\* |
| Скорость движения конвейера, м/мин | от 3 до 7 |
| Объем бункера, л | от 30 |
| Подогрев бункера | есть |
| Подогрев блока отсадки/отливки | есть |
| Расход воздуха, л/мин | 200 |
| Установленная мощность, кВт | 9 |
| Потребляемая мощность, кВт | менее 4 |
| Номинальное напряжение | 400В 50Гц |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2500х1000х1600 |
| Масса, кг | 400 |

\*при увеличении рабочей зоны блока дозировки

|  |  |
| --- | --- |
| **Комплект поставки** | **Кол-во, шт.** |
| АКСОМ | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

**Гарантия:**

* Гарантийный срок составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.
* В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.
* После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.
* Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

**Отличительные особенности:**

* постоянная циркуляция массы и наличие подогрева бункера и отсадочного блока обеспечивают стабильную работу и высокую точность веса отсаживаемой и отливаемой продукции;
* управление на базе программируемого логического контроллера обеспечивают гибкую настройку параметров работы комплекса;
* использование пневматических узлов Camozzi, итальянских мотор-редукторов Tramec и других комплектующих высокого качества залог минимальных затрат на обслуживание при эксплуатации вследствие отсутствия необходимости частого ремонта;
* широкий ассортимент используемых масс и легкость в настройке позволяют легко переводить машину с работы с мармеладом на помадные конфеты и прочее за несколько часов, что позволяет создать обширный каталог выпускаемой продукции, учитывая уникально-высокую производительность данного комплекса при минимальных размерах.
* 2 варианта движения конвейера – с остановками и постоянное движение. Это позволяет выбрать и настроить оптимальный режим для каждого вида продукции.
* возможность увеличения производительности увеличении рабочей зоны блока отсадки/отливки;
* ПИД-регулирование подогревов бункера и блока отсадки;
* оборудование рассчитано и на постоянную работу в составе линий и на работу по сменам с остановками на ночь и выходные;
* быстрая окупаемость за счет отличного соотношения стоимости оборудования и производительности. Это благоприятно сказывается на себестоимости выпускаемой продукции;

**Стоимость оборудования:**

*Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на условиях FCA Пенза** | **Рубли с НДС** |
| Автоматизированный комплекс скоростной отсадки/отливки масс АКСОМ | от 2 240 000,00 | |

**Доставка оборудования:**

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

* DIMEX - www.dimex.ws
* Деловые Линии - www.dellin.ru
* ПЭК - www.pecom.ru
* GTD - www.gtdel.com

**Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней.**

**По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**

